|  |  |
| --- | --- |
| Nr.1 (sehr grob) | F 60 |
| Nr. 2 (grob\*) | F 90 |
| Nr. F (mittel) | F 120 |
| Nr. FF (fein\*\*) | F 180 |
| Nr. FFF (sehr fein\*\*\*) | F 320 |
| Nr. FFFF (allerfeinst\*\*\*) | F 400 |
| \* für Ventil-Vorschliff  \*\* für Ventil-Nachschliff  \*\*\* auch für Weichmetalle | |

Körnung:

Anwendungsbereiche:

für Stahl, Eisen, Guss, Buntmetalle, Steingut, Kunststoffe.

Verdünn- und entfernbar mit Wasser.

Vor- und Feinschliff von Ventilen

Einschleifbutter diamant®

Eigenschaften:

Wasserlöslich

Verdünnbar mit Wasser

Stand: 13.05.2016

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.